Sz. P. Damian Szwagierczak

Radny Rady Miasta Tarnobrzega

dotyczy: interpelacji w sprawie prowadzenia nadzoru nad realizacją prac remontu
ul. Ludwika Waryńskiego w Tarnobrzegu

W odpowiedzi na Pana interpelację w sprawie prowadzenia nadzoru nad realizacją prac remontu ul. Ludwika Waryńskiego w Tarnobrzegu informuję kolejno:

Ad. 1) Generalny Wykonawca na etapie przetargu przedstawił niezbędne, wymagane dokumenty umożliwiające mu realizację przedmiotowej inwestycji. Prace realizowane przez Wykonawcę są wykonywane zgodnie z dokumentacją projektową oraz uzgodnione przez Inwestora.

Ad. 2) Wymogi określające w jakich warunkach należy rozkładać masę bitumiczną, są opisane w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych dla remontu ulicy Ludwika Waryńskiego w Tarnobrzegu. Zgodnie ze specyfikacją techniczną, minimalna temperatura otoczenia przed przystąpieniem do robót związanych z rozkładaniem mas bitumicznych była wyższa niż wymagane OO C. Generalny Wykonawca przystąpił do prac podczas korzystnych warunków atmosferycznych przy obecności inspektora nadzoru. Inspektor nadzoru podczas kontroli stwierdził prawidłowość grubości wykonywanej warstwy oraz temperaturę wbudowanej masy. W trakcie prac przy rozkładaniu warstwy ścieralnej na pierwszej połówce jezdni, z uwagi na wystąpienie lekkiej mżawki, planowane prace z rozkładaniem warstwy ścieralnej na drugiej połówce zostały wstrzymane.
W końcowej fazie rozkładania pierwszej połówki warstwy ścieralnej jezdni (odcinek przy skrzyżowaniu z ul. 1 Maja) nastąpiły nieoczekiwane opady deszczu.
W związku z zaistniałą sytuacją, mającą wpływ na jakość ułożonej warstwy na końcowym odcinku, w uzgodnieniu z inspektorem nadzoru, Wykonawca dokona jej zfrezowania i ponownego rozłożenia.

Ad. 3) Nadzór nad realizacją inwestycji sprawują inspektorzy z ramienia Urzędu Miasta Tarnobrzega branży drogowej oraz sanitarnej. Inspektorzy posiadający odpowiednie kwalifikacje, regularnie sprawują kontrolę nad realizacją zadania, są w ciągłym kontakcie z kierownikiem budowy. Dodatkowo Wydział Techniczno-Inwestycyjny i Drogownictwa, systematycznie rozsyła informacje na maile do Wykonawców oraz przypomina na radach budowy o konieczności zgłaszania przez Wykonawców do Zamawiającego oraz inspektorów nadzoru z min., 2 dniowym wyprzedzeniem, planowanych prac związanych z rozkładaniem mas bitumicznych oraz wykonywania ich w odpowiednich warunkach atmosferycznych.

Ad. 4) W związku z wystąpieniem niekorzystnych warunków atmosferycznych, Wykonawca dokona frezowania nawierzchni jezdni na wspomnianym wyżej odcinku.

Ponadto informuję, iż w dniu 11.12.2024 r. zostały przeprowadzone badania wykonanej nawierzchni jezdni. Wykonane odwierty potwierdziły szczepność oraz prawidłową grubość układanych warstw bitumicznych zgodnie z dokumentacją projektową. Zgodnie z umową Wykonawca udziela 5-letniej gwarancji na wykonane roboty budowlane.

Z poważaniem

Prezydent Miasta

Łukasz Nowak